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SECCIÓN PRIMERA
INVITACIÓN

El Art. 10 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “(…) El Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes atribuciones: 6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado (…)”;

El TCrnl. (B), Byron Murillo Guerrero; Máxima Autoridad del Cuerpo de Bomberos de Ambato invita a las personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de éstas, domiciliadas en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten su Manifestación de Interés en este proceso, para lo cual, deberán cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en este proceso

Los oferentes que participen individualmente o en asociación, deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores (RUP), conforme lo dispone el Art. 18 de la LOSNCP.

Los pagos se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la partida presupuestaria Nº 731404 denominada “Mobiliarios”, mediante la Certificación Presupuestaria Nº 86 de fecha 10 de julio de 2025 emitida por la Mgs. Silvia Elizabeth Toaza Tipantasig Directora Administrativa Financiera, donde certifica existir los fondos suficientes y disponibles para el presente proceso contractual.   

Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida mediante Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 establece en el Art. 69.- Invitación a proveedores. - “Una vez publicado el procedimiento en el portal COMPRASPÚBLICAS, se realizará la invitación a los proveedores que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP en la correspondiente categoría CPC del bien o servicio requerido”.

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

Los oferentes nacionales que participen, deberán ser fabricantes o productores de los bienes a ofertar y deberán enviar a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec, hasta las 16h00 del día 17 de julio de 2025 de manera obligatoria lo siguiente:

· Carta de Manifiesto de interés.
· Ofertar todos y cada uno de los servicios que requiere la entidad contratante.
· Presentar el Valor Agregado Ecuatoriano según Resolución emitidas por el SERCOP.

Los cuales deben estar suscritos de manera digital, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° RE-SERCPOP-2021-0112, de fecha 15 de enero de 2021.

El pliego está disponible sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “LOSNCP”.

Los interesados podrán realizar preguntas a través del SOCE y recibir respuestas y aclaraciones por parte del Cuerpo de Bomberos de Ambato, respecto al contenido del pliego a través del portal compras públicas y conforme al cronograma del proceso.

Al finalizar el proceso de verificación de producción nacional las entidades contratantes deberán imprimir el documento que contiene los resultados de las manifestaciones de interés, que es emitido desde el portal COMPRASPÚBLICAS.

Es indispensable que el proveedor conozca que la presente manifestación de interés no constituye un procedimiento de contratación, sino únicamente una investigación de mercado para verificar si existe o no producción nacional, por lo que no se debe de ninguna manera, incluir precios.

Sin perjuicio del procedimiento anterior, el SERCOP, una vez efectuada la publicación a la que se refiere esta Sección, verificará en sus bases de datos o en otras con las que tenga interconexión si existe oferta nacional, caso en el cual, notificará a la entidad requirente para que inicie los procedimientos de contratación correspondientes, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. También podrá requerir información a entidades y organismos públicos o privados, con el fin de verificar la existencia de producción nacional.

El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento General, la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública y el presente Pliego.

SECCIÓN SEGUNDA
TÉRMINOS DE REFERENCIA

[bookmark: _Hlk169786107][bookmark: _Hlk172814956]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTA LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO”


	ÍTEM
	CPC
	DESCRIPCIÓN DEL CPC
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	UNIDAD
	CANT.

	1
	282231422
	OVEROL ANTIFLAMA ELABORADO EN NOMEX CON HILO EN NOMEX
	CASCO DE RESCATE TÉCNICO
	UNIDAD
	132

	
	
	
	MARCA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	MODELO: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	PROCEDENCIA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	El Casco debe cumplir como mínimo lo siguiente:
	
	

	
	
	
	NORMATIVA
	· EN 16471; en su última edición vigente y/o su equivalente.
· EN 16473; en su última edición vigente y/o su equivalente.
· EN 12492; en su última edición vigente y/o su equivalente.
· EN 1385; en su última edición vigente y/o su equivalente.
	
	

	
	
	
	






CARACTERÍSTICAS
	· El diseño del casco deberá ser compacto con altura de arnés regulable que mejore la distribución del peso. 
· Deberá contar con una doble ventilación en la copa del casco y estarán ubicadas en la parte superior y lateral.
· El casco deberá ser multifunción para rescate técnico y otras operaciones de rescate. 
· El arnés deberá ser acolchado, de una sola pieza para evitar puntos de presión.
· El casco deberá permitir montar sus accesorios. 
· Deberá permitir la personalización del casco con adhesivos reto reflectantes. 
· Deberá contar con un diseño para manipular los accesorios incluso con guantes y los puntos de ajuste deberán adaptarse para usuarios diestros o zurdos.
· El peso del casco deberá ser de 750g (± 50 g) solamente el casco sin accesorios.
	
	

	
	
	
	

MATERIALES
	· La copa y piezas de plástico del casco deberán ser de material termoplástico o su similar.
· Las correas del casco deberán ser fabricadas en material retardante a llamas o su similar. 
· Las almohadillas deberán ser en material base de poliamida, poliéster y elastano o su similar.
	
	

	
	
	
	


SISTEMA DE AJUSTES
	· El casco deberá ser de talla única ajustable para tallas de cabeza por lo menos entre 52 cm a 65 cm.
· Deberá permitir ajustar el tamaño de la cabeza mediante una ruleta ergonómica. 
· La regulación de altura mínimo deberá ser de 3 posiciones. 
· El ajuste de altura de banda de nuca deberá ser de mínimo 3 posiciones.  
	
	

	
	
	
	
BARBOQUEJO
	· Deberá contar con un barboquejo de mínimo 3 puntos de sujeción. 
· Las correas deberán ser retardantes a las llamas de por lo menos 15mm de ancho. 
· Deberá contar con sistema de ajuste que permita regular la altura y profundidad.
· Deberá contar con hebilla de liberación rápida o su similar.
	
	

	
	
	
	




GAFAS
	· Deberá disponer de gafas con dos clips y contar con un sistema de ajuste con correas retardantes a llamas.
· El peso de las gafas deberá estar entre 155 g y 175 g. 
· Las gafas deberán contar con certificación EN166.- Protección de los ojos en su última edición vigente y/o su equivalente.
· Las gafas deberán contar por lo menos con las siguientes prestaciones de protección:
· Filtro UV.
· Partículas de alta velocidad. 
· Salpicaduras de líquidos. 
· Polvo. 
· Gas y partículas de polvo finas.
· Metales fundidos. 
· Antirraya. 
· Antivaho.
	
	

	
	
	
	


PANTALLA OCULAR
	· El casco deberá contar con una pantalla ocular integrada en la copa para desplegué incluso con guantes. 
· Deberá contar con un sistema de ajuste personalizado de profundidad. 
· La pantalla ocular deberá montarse y desmontarse sin necesidad de herramientas. 
· El peso de la pantalla ocular deberá ser de máximo 120 g.
· Deberá contar con certificación EN 14458 para viseras de alto rendimiento en su última edición vigente y/o su equivalente. 
· Deberá presentar por lo menos prestaciones como antirraya, antivaho y filtro UV.
	
	

	
	
	
	

CUBRENUCAS
	· El casco deberá incluir un cubre nuca de montaje mediante clips.
· Deberá estar fabricado en su totalidad en fibras de aramida o su similar. 
· El largo deberá ser de máximo 16 cm y peso no mayor a 35 gramos.
	
	

	
	
	
	




SISTEMA DE ILUMINACIÓN
	· El casco deberá contar con un módulo de iluminación LED o su similar que deberá ser integrado.  
· Deberá tener 2 haces de luz delanteras uno de proximidad y un foco.
· Contará con una luz trasera de emergencia con mínimo 3 colores disponibles rojo, verde, azul.
· La lámpara integrada deberá contar con un modo de emergencia donde las luces delanteras y traseras se enciende de manera intermitente. 
· Deberá contar con un nivel de protección contra polvo y agua de por lo menos IP67.
· El sistema único de alimentación de energía deberá ser mediante pilas alcalinas desechables.
· Deberá contar con por lo menos 3 opciones de rendimiento de la lámpara en donde se pueda establecer la cantidad luminosa: mínimo 100 lúmenes y máximo hasta 250 lúmenes.  
	
	

	
	
	
	COLOR
	· A definir color de casco y cinta reflectiva.
	
	

	
	
	
	
PERSONALIZACIÓN
	· El casco deberá contar con personalización e identificación.
· El proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de mínimo dos propuestas personalizadas del casco y estas deberán ser seleccionadas por el administrador de contrato y aprobadas por la Máxima Autoridad del CBA.
	
	

	
	
	
	CERTIFICADOS
	· Se deberá presentar los certificados de cumplimiento de normas en su última edición vigente y/o su equivalente. 
	
	

	2
	282231422
	OVEROL ANTIFLAMA ELABORADO CON HILO EN NOMEX
	OVEROL DE RESCATE TÉCNICO
	UNIDAD
	264

	
	
	
	MARCA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	MODELO: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	PROCEDENCIA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	El overol debe cumplir como mínimo lo siguiente:
	
	

	
	
	
	

NORMATIVA
	· EN ISO 13688; requisitos generales que deberán cumplir las prendas de protección, en su última edición vigente y/o su equivalente.
· EN 1149-5; propiedades electrostáticas en su última edición vigente y/o su equivalente.
· EN ISO 15384; Ropa de protección para Bombero, en su última edición vigente y/o su equivalente.
	
	

	
	
	
	

COMPOSICIÓN
	· El peso de la tela deberá ser como mínimo de 240 g/m2.
· La composición del tejido deberá estar entre 30% a 40% fibras de aramida incluida propiedades antiestáticas, y entre 70% a 60% de fibras celulósicas. 
· Las costuras estructurales deberán ser de doble aguja.
	
	

	
	
	
	
















CARACTERÍSTICAS
	· El overol deberá tener paneles estratégicos con forma ergonómica. Los cuales estarán debajo del brazo, en la manga y en el área del codo.
· [bookmark: OLE_LINK4]El cierre frontal deberá ser con cremallera oculta la cual sea bidireccional, cubierto por una solapa anti-tormentas con cierre tipo de gancho y bucle. 
· [bookmark: OLE_LINK5]Deberá contar con una pestaña de cuello ajustable.
· [bookmark: OLE_LINK6]El ancho de la solapa de cuello deberá estar entre 6 cm y 9 cm. 
· [bookmark: OLE_LINK7]El puño deberá ser con un diseño de tejido tipo punto y deberá contar con una presilla para el pulgar para evitar que la manga se suba al extender los brazos. 
· [bookmark: OLE_LINK8]El puño de punto deberá estar sujeto a un soporte impermeable. 
· [bookmark: OLE_LINK9]Deberá contar con correas de puño ajustables. 
· Deberá de tener un pozo de agua en el puño con una profundidad mínima de 8cm. 
· [bookmark: OLE_LINK10]Deberá contar con un bolsillo para radio en el frente izquierdo, el cual podrá servir para diferentes alturas de radio y en las solapas se podrán acomodar antenas de radio. 
· [bookmark: OLE_LINK11]En el pecho derecho del overol deberá contar con un bolsillo oculto y un gancho tipo D para colgar guantes o linterna. 
· [bookmark: OLE_LINK12]El overol deberá contar con refuerzos de hombros tipo parche de material resistente a la abrasión y acolchado para mayor comodidad al usar mochilas. Colocado de manera ergonómica de menor a mayor. 
· [bookmark: OLE_LINK13]Dispondrá orificios para ventilación cosidos debajo de cada axila. 
· [bookmark: OLE_LINK14]Todos los cierres deberán ser de fácil manipulación incluso con guantes. 
· [bookmark: OLE_LINK15]Deberá contar con paneles de rodilla con forma ergonómica, con tejido reforzado y acolchados.
· [bookmark: OLE_LINK16]La cintura deberá tener un elástico interno en la espalda.
· La cintura en el exterior tendrá 2 presillas ajustables con gancho y bucle. Guiadas por un anillo rectangular fijado a la prenda por un material textil tracado. 
· [bookmark: OLE_LINK17]Deberá tener un refuerzo en la entrepierna de doble capa de manera ergonómica. 
· [bookmark: OLE_LINK18]La basta deberá tener un sistema de cierre ajustable seguro que no separe las partes y este es para facilitar su colocación y extracción mientras se usan botas. 
· [bookmark: OLE_LINK19]El pantalón en los costados deberá contar con mínimo dos bolsillos grandes tipo fuelle de estilo combate, asegurados con solapas, el tamaño de bolsillo deberá ser de 16 cm x 20 cm (+/- 2 cm). 
· El bolsillo izquierdo deberá tener una presilla para colgar los guantes. 
· [bookmark: OLE_LINK20]Deberá contar con dos presillas para micrófono en la parte superior del pecho.
· [bookmark: OLE_LINK21]Deberá contar con tejido de refuerzo en la zona del codo el cual será acolchado. 
· [bookmark: OLE_LINK22]Deberá contar con un bolsillo para bolígrafo debajo de la solapa del cierre frontal a la altura de la pestaña. Seguido deberá tener un bolsillo invisible con gancho de manera oculta. 
· [bookmark: OLE_LINK23]Deberá contar con una lengüeta de agarre en la protección contra tormentas para una apertura pronta incluso cuando se usan guantes. 
· [bookmark: OLE_LINK24]Deberá contar con tejido de refuerzo en el dobladillo del puño para mejor protección contra abrasión. 
· [bookmark: OLE_LINK26]El dobladillo de pierna deberá ser reforzado para brindar protección contra abrasión. 
· [bookmark: OLE_LINK27]El overol deberá contar con cintas reflectantes bicolor ignífugas de por los menos 5cm de ancho. Las misma que deberán estar sujetas con costuras dobles con hilos ignífugos. 
· El forro interior del overol deberá tener una membrana anti patógenos, la cual cubrirá el 100% del overol, con un ajuste personalizado en la cintura. 
· En el forro interior, en las entrepiernas tendrá un refuerzo similar al exterior, tracado en los laterales. 
· Deberá tener una presilla tracada en el interior del cuello que permitirá colgar la prenda.  
	
	

	3
	282231422
	OVEROL ANTIFLAMA ELABORADO CON HILO EN NOMEX
	GUANTES DE RESCATE TÉCNICO
	UNIDAD
	264

	
	
	
	MARCA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	MODELO: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	PROCEDENCIA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	Los guantes deben cumplir como mínimo lo siguiente:
	
	

	
	
	
	NORMATIVA
	· El guante deberá cumplir con la norma EN 388; en su última edición vigente y/o su equivalente.
	
	

	
	
	
	CARACTERÍSTICAS
	· El guante deberá estar compuesto por materiales que eviten los cortes o perforaciones.
· Deberá contar con una capa interior, impermeable que evite el contacto con patógenos y virus transmitidos por sangre y fluidos. 
· En el dorso de la mano en la zona de nudillos y dedos el guante deberá contar con protectores contra impacto o su similar. 
· Deberá contar con un puño elástico reflectivo con cierre de gancho y bucle para ajuste.
· Entre el dedo índice y pulgar deberá tener un refuerzo.
· La palma deberá ser con patrón cosido para brindar máxima destreza y un agarre en aplicaciones secas o mojadas.
· Los guantes deberán ser lavables. 
· El color del guante deberá disponer de cintas reflectantes o su similar en el dorso de la mano.
	
	

	
	
	
	PROTECCIONES
	· El guante deberá brindar como mínimo los siguientes niveles de protección.
· Abrasión nivel 4.
· Desgarro nivel 4.
· Punción nivel 1.  
	
	

	
	
	
	TALLAS
	· El oferente deberá presentar la disponibilidad de tallas desde la 7/S hasta la 12/3XL.
	
	

	
	
	
	CERTIFICADOS
	· Se deberá presentar certificados de cumplimiento de normas en su última edición vigente y/o su equivalente. 
	
	

	4
	282231422
	OVEROL ANTIFLAMA ELABORADO CON HILO EN NOMEX
	BOTAS PARA RESCATE TÉCNICO
	UNIDAD
	264

	
	
	
	MARCA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	MODELO: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	PROCEDENCIA: A DETERMINAR.
	
	

	
	
	
	Las botas deben cumplir como mínimo lo siguiente:
	
	

	
	
	
	NORMATIVA
	· CE EN ISO 20347, o NFPA 1977 y/o NFPA 1999 Equivalente o Superior en su última edición vigente.
	
	

	
	
	
	ALTURA DE LA CAÑA
	· Deberá tener una altura entre 17 a 20 cm incluyendo la suela tomados desde la parte posterior de la bota.
	
	

	
	
	
	MATERIAL EXTERIOR
	· El material exterior deberá ser de microfibra/ textil o su similar.
	
	

	
	
	
	




CARACTERÍSTICAS
	· Deberá contar con un estabilizador de talón fabricado de poliuretano o su similar.
· Deberá contar un sistema de climatización o su similar que permita la circulación del aire; el aire caliente deberá ser liberado por el forro transpirable. 
· El sistema de amarre deberá ser de 2 zonas que permita el ajuste por separado de la caña y el empeine.
· Deberá contar con una protección externa de tobillo.
· La puntera no deberá tener metal, pero si deberá contar con una protección externa como mínimo.
· Deberá contar con un sistema de cordones cerrados y con bolsillo en la lengüeta para guardar los cordones.
· Deberá contar con propiedades antiestáticas o su similar. 
· Deberá tener aislamiento térmico como mínimo.
· Deberá tener aislamiento contra el frío.
· La capellada exterior deberá ser con propiedades impermeables a fluidos.
· La suela deberá soportar exposición a aceites y gasolina.
	
	

	
	
	
	
FORRO INTERIOR
	· La bota deberá contar con un forro interno de 3 capas de laminado.
· Deberá brindar protección contra abrasión y brindar confort climático.   
	
	

	
	
	
	

PLANTILLA
	· Deberá ser confortable, acolchada, repelente a humedad y lavable. 
· El perfil de talón de la plantilla deberá estar por separado para brindar mejor confort y fácil calce.
· Deberá contar con canales de flujo de aire. 
· Se deberá entregar 2 pares extras de plantillas con las mismas características por cada par de botas.
	
	

	
	
	
	


SUELA
	· La suela deberá fabricada en una mezcla de cauchos de alta durabilidad. 
· Deberá brindar propiedades aislantes al frio. 
· La suela deberá contar con sistema antideslizante en mojado y en frío. 
· Deberá contar con una entre suela de 2 capas de poliuretano con una zona de estabilización para distribución de presión en terrenos irregulares.
	
	

	
	
	
	
CERTIFICADOS
	· Se deberá presentar el certificado de cumplimiento de la norma CE EN ISO 20347, o NFPA 1977 y/o NFPA 1999 Equivalente o Superior en su última edición vigente del calzado.
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[image: ]SECCIÓN TERCERA
CRONOGRAMA

El presente proceso de desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma de actividades:

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA

	Publicación 
	14/07/2025
	16h00

	Fecha límite para formular preguntas 
	15/07/2025
	16h00

	Fecha límite para formular respuestas y aclaraciones 
	16/07/2025
	16h00

	Fecha límite para manifestaciones de interés 
	17/07/2025
	16h00

	Fecha de apertura de las manifestaciones de interés 
	18/07/2025
	16h00

	Fecha de Evaluación de la oferta 
	21/07/2025
	16h00

	Fecha de Publicación de resultados 
	22/07/2025
	16h00






                           


   








SECCIÓN CUARTA
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas se realizará utilizando el siguiente cuadro, utilizando la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE (Chek list).

La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros:
	PARÁMETRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Capacidad para cumplir el contrato. “Se refiere al plazo en el cual el productor nacional, debe cumplir con la entrega del objeto de la compra, conforme el requerimiento de las entidades contratantes”. 
	
	

	Especificaciones técnicas y de calidad. “Capacidad de los productores nacionales, para cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por las entidades contratantes”. 
	
	

	Parámetros obligatorios vigentes. “Se considerarán parámetros vigentes para determinar a un bien como de origen nacional, los establecidos por el SERCOP, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”. 
	
	




	PARAMETROS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL

	Ítem
	Parámetro
	Medios de Verificación
	Evaluación

	1
	¿El bien se considera de producción nacional de acuerdo a los parámetros obligatorios vigentes?
	Parámetros Obligatorios Vigentes. 
- Formulario para declarar la Producción Nacional
	Cumple
No Cumple

	2
	¿El bien cumple con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas?
	Especificaciones Técnicas y Calidad. - Debe cumplir todas las especificaciones técnicas y de calidad, Documentación técnica y de sustento documentales de   calidad
	Cumple
No Cumple

	3
	¿Tiene el proveedor capacidad para cumplir con el contrato en caso de resultar adjudicado?
	Capacidad Cumplir Contrato. 
- Índice de Solvencia (>=1)
- Índice de endeudamiento (<1,5) 
- Índice de liquidez (>=1),
Patrimonio conforme el anexo 9 Art. 37- Normativa Secundaria.
Existencia legal o tiempo en el mercado por lo menos un año.
Documentación Financiera: Balance financiero del último año o cortado a la fecha.
	Cumple
No Cumple

	4
	El proveedor garantiza el cumplimiento del Principio de Vigencia Tecnológica
	Parámetros, términos y Garantía de                                            Cumplimiento
	Cumple
No Cumple

	Se calificará que existe producción nacional si cumple con todos los parámetros. En el caso de no cumplir un requisito, será descalificada.





LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
El Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.” 
(REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA)
"(...) Art. 7.- El Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP. - Es la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.
El Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá sus funciones de manera desconcentrada 
(...)". Art. 8.- Atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública. - Además de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tendrá las siguientes:
"(...) 1. Efectuar el control, supervisión de oficio o a petición de parte y el monitoreo de los procedimientos de contratación pública comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la etapa preparatoria y precontractual (...)".
Art. 52.- Especificaciones técnicas. - Para la elaboración de las especificaciones técnicas se considerará lo siguiente:
4. Las especificaciones técnicas se basarán en las normas o reglamentos técnicos nacionales, y en ausencia de estos, en los instrumentos internacionales similares, en lo que fuera aplicable;
Art. 230.- Verificación de requisitos y convalidación de errores. - En esta etapa la entidad contratante realizará la apertura de ofertas, en la que verificará que se encuentren todos los requisitos mínimos solicitados en el pliego. De existir errores de forma en la oferta, la entidad contratante podrá solicitar al oferente la convalidación de los mismos.
d) Igualdad de género: Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que estén conformados con al menos el sesenta y cinco por ciento (65%) de mujeres, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la feria inclusiva; para lo cual, deberá presentar la nómina de socios o la planilla del IESS para verificación.

iii. Parámetros de calidad: La entidad contratante al momento de elaborar el pliego podrá establecer mecanismos de aseguramiento de calidad, tales como certificación de 
buenas prácticas de manufactura, certificación INEN, entre otras certificaciones de calidad que se expidan para el efecto.

NORMATIVA SECUNDARIA
La Disposición Transitoria SÉPTIMA de la Resolución N° R.E-SERCOP-2023-0134 de 03 de agosto de 2023, incorporada mediante Resolución N° RE-SERCOP-2023-0136 de 29 de septiembre de 2023, establece.- “Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública actualice el portal de COMPRASPUBLICAS, se autorizarán las solicitudes de adquisición de vehículos con producción nacional, a excepción de los vehículos de "Seguridad" y de "Aplicación Especial", los cuales deberán observar lo establecido en la normativa vigente.” (…)
Estatuto Orgánico por Procesos - Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP
"(...) Gestión de Control de Producción Nacional:
Misión: Gestionar la certificación de producción y capacidad nacional, la autorización de licencias para la importación y de contratación extranjera, y el control del valor agregado nacional, en observancia del cumplimiento de la normativa vigente, para dinamizar el aparato productivo.
Responsable: Director/a de Control de Producción Nacional Atribuciones y responsabilidades:

Ambato, 14 de julio de 2025
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